GRAFTAGE - TECHNICAL RIDER 2026
Genere: Metal
Ultimo aggiornamento: Agosto 2026
📞 CONTATTI AVANZATI
· Referente Tecnico: Stefano Battistuz (Chitarrista / Cantante)
· Telefono: +39 349 412 6445
· Email: Battimanu@gmail.com

🎛️ 1. INPUT LIST (16 Canali Totali)

	CH
	STRUMENTO
	MICROFONO / DI
	NOTE PER IL FONICO

	1
	Kick (Cassa L)
	Mic Interno (es. Shure Beta 91A)
	Doppio pedalei

	2
	Kick (Cassa R)
	Mic esterno (es. Shure Beta 91A)
	Effetto punta.

	3
	Snare (Rullante Top)
	Shure SM57 o simile
	

	4
	Hi-Hat (Charleston)
	Condensatore (es. AKG C451)
	

	5
	Tom 1
	Clip (es. Sennheiser e604)
	

	6
	Tom 2
	Clip (es. Sennheiser e604)
	

	7
	Tom 3
	Clip (es. Sennheiser e604)
	

	8
	[bookmark: _GoBack]Floor Tom (Timpano)
	Clip (es. Sennheiser e604 / e904)
	Frequenze basse molto presenti

	9
	Overhead L (Piatti)
	Condensatore
	

	10
	Overhead R (Piatti)
	Condensatore
	

	11
	Basi Tastiera L
	XLR Diretto (da Scheda Audio)
	Uscita Stereo - Segnale Linea

	12
	Basi Tastiera R
	XLR Diretto (da Scheda Audio)
	Uscita Stereo - Segnale Linea

	13
	Basso
	D.I. Box / XLR Out Modeler
	Segnale diretto da modeler (o D.I. da ampli)

	14
	Chitarra 2 (Testata+Cassa)
	Shure SM57 o Sennheiser e906
	Davanti al cono della cassa 4x12

	15
	Chitarra 1 / Voce (Stefano)
	XLR Diretto (da Kemper - MONO)
	Uscita Main Out L del Kemper

	16
	Voce Main (Stefano)
	Shure SM58 o simile
	Cantante Frontale / Chitarrista

	17
	Talkback Batteria
	Shure SM58 (con interruttore)
	SOLO per presentazioni e comunicazione



🔊 2. MONITOR LIST & IN-EAR SYSTEM
La band viaggia con un sistema di monitoraggio misto (In-Ear cuffie + Spie a terra).
· SISTEMA CUFFIE BAND (4 membri):
Dalla nostra scheda audio sul palco escono il Click e i Cue (conteggi) miscelati alle basi. Questo segnale audio deve entrare esclusivamente nelle cuffie della band e NON deve essere inviato all'impianto centrale (F.O.H.) rivolto al pubblico.
· MONITOR 1 (Batteria): Richiesto ascolto tradizionale a terra per presenza di Chitarre (1 e 2) e Basso per allineamento ritmico.
· MONITOR 2 (Chitarra 2): Propria chitarra, Voce Stefano e Basi Tastiera.
· MONITOR 3 (Basso): Basi Tastiera, Voce Stefano, Chitarra 1.
· MONITOR 4 (Stefano - Voce/Chitarra 1): Esclusivamente propria Voce e Basi Tastiera.
· CASSA ATTIVA PERSONALE (Stefano): Posizionata sul palco di fianco al Kemper. Sarà gestita autonomamente da Stefano come spia di servizio per la chitarra (collegata al Monitor Out del Kemper). A discrezione del fonico, se preferito rispetto al segnale diretto in XLR, può essere microfonata sul cono con un SM57.

⚡ 3. REQUISITI TECNICI SUL PALCO (Backline & Power)
1. Alimentazione 220V: Sono necessarie almeno 4 ciabatte elettriche posizionate nei seguenti punti:
· Postazione Batteria (PC + Scheda Audio + Sistema Cuffie)
· Postazione Chitarra 2 (Testata analogica + Pedaliera)
· Postazione Basso (Ampli / Modeler)
· Postazione Stefano (Kemper + Cassa Attiva Spia)
2. Canale Talkback (Batteria): Il microfono del batterista sul Canale 17 serve solo per parlare tra i brani o interagire con il pubblico. Viene richiesto, se possibile, un microfono con switch ON/OFF direttamente in mano al musicista.


